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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
В съответствие с Регламент (ЕС)  2015/830


Дата на издаване: 01. 06.2017 г                         Версия : 02
Стр.(брой) - 11


Наименование на препарата

„СТХ-200 НАТРИЕВ ДИХЛОРОИЗОЦИАНУРАТ ДИХИДРАТ 55%- ГРАНУЛИ “

1. Наименование на препарата и фирмата
1.1. Наименование на веществото /препарата 
	1.1 Индентификация на продукта

	Търговско име:
	
„СТХ-200 НАТРИЕВ ДИХЛОРОИЗОЦИАНУРАТ ДИХИДРАТ 55%- ГРАНУЛИ “



	1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби,
които не се препоръчват

	Употреба(и):
	Дезинфекция на вода в плувни басейни.



	Непрепоръчителна употреба(и):
	„Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор)“


	1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

	Производител
	
NEOKEM GRUP S.A.
INQUIDE,  S.A.
Pintor Fortuny, 6
08213 Polinya, Испания
Tel.: 34 93 713 17 17


	Лице, което пуска на пазара :
	„Флуидра Болканс” АД”
гр. Пловдив, 
ул. Голямоконарско шосе № 190,
тел.: 032/950023



	1.4 Телефон за спешна помощ

	Телефон за спешна помощ: 
	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg


                                                                                                                                     

2. Описание на опасностите
2.1 Класифициране на веществото или сместа
Acute Tox. 4 (*)H302/ Остра токсичност, орална, категория 4 Н302,
Eye Irrit. 2 H319/ Дразнене на очите, категория 2 Н319,
STOT SE 3 H335/ Специфична токсичност, еднократна експозиция, категория 3 Н335,
Aquatic Acute 1 H400/ Водна среда, остра токсичност, категория 1 Н400
Aquatic Chronic 1 H410/ Водна среда, хронична токсичност, категория 1 Н410.

	Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

	Предупреждения за опасност
	H302
H319
H335
H400
Н410
	Вреден при поглъщане.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Силно токсичен за водните организми.
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

	2.2 Елементи на етикета

	Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

	Пиктограма (и)
 


GHS07



GHS09 – 
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	Сигнална дума
	Опасен

	Предупреждения за опасност
	H272
H302
H319
H335
Н410
	Може да усили пожара; окислител.
Вреден при поглъщане.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

	Препоръки за безопасност
	Р102
Р261
Р264
Р270

Р273
Р280

P301 +P312

Р305 + Р351 + Р338


Р403 +  Р233

Р501


	Да се съхранява извън обсега на деца.
Избягвайте вдишване на прах.
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
Да се избягва изпускане в околната среда.
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
Съдържанито, съдът да се изхвърли в в съответствие с нормативната база.


	2.3 Други опасности
	
	EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.


	PBT/vPvB:
	Няма данни.




3. Състав на препарата 

	3. Състав/информация за съставките

	Вещество:



	Наименование на съставката
	Съдържание
(g/100g)

	CAS№/
ЕС №/
Рег.№
	Класифициране по Регламент 
(ЕО) 1272/2008

	Бележка
(1)

	Натриев дихлороизоцианурат, дихидрат 

	90-100  %, при минимално съдържание на активен  хлор 55-57%.

	51580-86-0/
220-767-7

	Acute Tox. 4 (*)H302
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
EUH031
	1



Информация за съставките:
(1) Вещество, за което има гранична стойност на професионална експозиция.

Пълният текст на   H -предупрежденията за опасност  е посочен в т.16.


4. Мерки за оказване на първа помощ.
	При контакт с очите:
	Незабавно да се измият очите обилно с течаща вода в продължение  поне на 15 минути при широко отворени клепачи. При наличие на лещи, последните трябва да се отстранят преди изплакването на очитге. На очите да се постави стерилна превръзка или суха кърпичка. Да се потърси квалифицирана лекарска помощ.  


	При контакт с кожата:
	Незабавно да се свали замърсеното облекло. Да се измие обилно контактната повърхност с течаща  вода и сапун, при възможност. Ако симптоматиката продължи, да се потърси квалифицирана лекарска помощ.  



	При поглъщане:
	Да не се редизвиква повръщане при никакви обстоятелства. Дайте голямо количество вода за пиене. Да не се дава нищо през устата на лица в безсъзнание. Да се потърси незабавно квалифицирана лекарска помощ.


	При вдишване:
	Изнесете пострадалият на чист въздух. Ако симптоматиката продължи да се потърси квалифицирана лекарска помощ.  



5. Мерки при гасене на пожар.
	5.1 Пожарогасителни средства

	Подходящи:
	въглероден диоксид, пяна устойчива на алкохоли, сух химикал, водна струя. 


	Не подходящи:
	Няма данни.

	5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
продукти при изгаряне

	5.3 Съвети за пожарникарите 
специалните предпазни средства : химически устойчиво защитно облекло, дихателен апарат
предпазните действия : Да се ползва водна струя за защита на лицата и охлаждане на контейнерите.



6. Мерки при аварийно изпускане.
	6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Да се ползва защитно облекло. Незащитените лица да се държат извън обсега на замърсената зона.

	6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда
Замърсените води от гасенето на пожара да се депонират съгласно изискванията на оторизираните органи.

	6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване 
 Да се използват  абсорбиращи материали-пясък., диатомит,  и др. Опасност от подхлъзване от разлятата смес. Да не се допуска замърсяване на конализацията и водите.
Обилно измиване с вода.

	6.4 Позоваване на други раздели 
виж раздел 8 и 13



7. Работа с препарата и съхранение.
	7.1 Предпазни мерки за безопасна работа
Осигуряване на общообменна или локална вентилация.

	Технически предпазни мерки:
	Предпазни ръкавици, очила, дихателни апарати, облекло.

	Общи (професионална хигиена):
	Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се вдишва препарата.. Да се съхранява в оргинални опаковки.
Да не се яде, пие и пуши при работа със сместа. Преди почивка и в края на работния ден, измиване на ръцете с вода и сапун. Замърсеното облекло да се свали и изпере преди следващата  употреба.

	7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

	Условия за съхранение
	Да се съхранява  далече от достъпа на деца,  храни и наптки, на сухо, добре проветриво място в плътно затворена опаковка.. 

	Несъвместими вещества/смеси
	Метали, оцетна киселина и оцетен анхидрид, алкохоли( метилов, етилов, изопропилов), алифатни и ароматни ненаситени съединения.


	7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и): професионална и масова.



8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.

	8.1 Параметри на контрол

	Гранични стойности на професионална експозиция
	Хлор – 3 mg/m3, Наредба 13/2003г


	8.2 Контрол на експозицията

	Подходящ технологичен контрол:
	Общообменна или локална вентилация. 

	Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства

	Респираторна защита:
	Дихателна маска

	Защита на ръцете:
	Химически устойчиви ръкавици.


	Защита на очите/лицето:
	Защитни очила. 

	Защита на кожата:
	Подходящо защитно облекло – престилка, ботуши 
( химически устойчиви).

	Хигиенни мерки:
	Спазване на Добрата хигиенна практика при работа със сместа. Измиване на ръцете преди почивка и хранене. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се вдишва препарата.



9. Физични и химични свойства.

	9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

	Външен вид:
	гранули

	Мирис:
	характерен мирис на хлор.

	pH
	Няма данни


	точка на топене/замръзване;
	Няма данни.

	Точка на запалване 
	Няма данни.

	Пламна точка 
	Няма данни.

	точка на запалване
	Няма данни.

	скорост на изпаряване
	Няма данни

	запалимост (твърдо вещество, газ)
	Няма данни

	долна/горна граница на запалимост и експлозия
	Няма данни

	налягане на парите
	< 0.006Pa

	плътност на парите
	Няма данни

	относителна плътност
	Няма данни

	разтворимост(и)
	Разтворим във вода -
248.2g/l, pH 4.47

	Относителна плътност
	1.97

	температура на самозапалване
	Няма данни

	температура на разпадане
	252оС

	вискозитет
	Няма данни

	оксидиращи свойства
	Няма данни

	експлозивни свойства;
	Експлозивен

	9.2 Друга информация
други физични или химични параметри



10. Стабилност и реактивоспособност

	10.1 Реактивност : няма данни.

	10.2 Химична стабилност: стабилен при нормални условия на употреба.

	10.3 Възможност за опасни реакции: При  контакт с метали отделя въглерод. При контакт с киселини   ооосвобождава токсичччен газ.

	10.4 Условия, които трябва да се избягват: високи температури, лоша вентилация, висока влажност.


	10.5 Несъвместими материали:киселини, вода.


	10.6 Опасни продукти на разпадане: азотни окиси, въглероден окис, хлороводород,  серни оксиди. 




11. Токсикологична информация.

	11.1 Информация за токсикологичните ефекти

	остра токсичност
	Вреден при поглъщане.


	дразнене;
	Дразни кожата , мукозните мембрани и лигавицата на дихателните пътища.

	корозивност;
	Не е корозивен.

	сенсибилизация;
	Не е сенсибилизатор.

	канцерогенност;
	Не канцерогенен

	мутагенност;
	Не е мутагенен

	репродуктивна токсичност.
	Не токсичен за репродукция



12. Информация за околната среда.

	12.1 Токсичност:
 Силно токсичен за водните организми.
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

	Водорасли
	Няма данни .

	Дафния
	Няма данни.


	Риби /краткосрочна/дългосрочна
	Няма данни

	Други
	

	12.2 Устойчивост и разградимост

	Биоразградимост:
	Няма данни

	Хидролиза, Окисляване
	Няма данни

	12.3 Биоакумулираща способност

	фактора за биоконцентрация
	Няма данни

	коефициент на разпределение октанол-вода 
	Няма данни

	12.4 Преносимост в почвата

	Коефициент на абсорбция:
	

	12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB
Съгласно приложение XIII на Регламент (EC) No 1907/2006 – няма данни.




13. Третиране на отпадъците.

	13.1 Методи за третиране на отпадъци
	Съгласно националното законодателство

	Отпадъци от опаковки/контейнери:
	Да се третират като опасен отпадък. 
Отпадъците да се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхранява временно на територията на фирмата, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ,бр. 53/2012г/.


	Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство
	Отпадъците да се предават на лицензирани фирми за дейности с опасни отпадъци.




14. Информация за транспортиране.

	14.1. Номер по списъка на ООН
	ADR/IMDG/IATA 2465


	14.2. Точното  наименование на пратката по списъка на ООН
	Дихлоризоцианурова киселина, соли  - натриев дихлороизоцианурат

	14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
Етикет
	5.1

5.1

	14.4. Опаковъчна група
	II

	14.5. Опасности за околната среда
	Да не се допуска замърсаване на почвата, канализацията и водните източници.

	14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
	Очила, ръкавици, предпазно облекло. 

	14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC
	Не е приложимо

	ADR- идентификационен № 
	IBC08



15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба. 

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Регламент (EC) 2015/830 от 28 май 2015 година за изменение на Регламент Регламент ( ЕО) № 1907/2008 (REACH).
Регламент ( ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
Регламент (ЕС) № 453/3010 за изменение на Регламент ( ЕО) № 1907/2008 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)., приложение.
Регламент ( ЕО) № 1271/2008 на Европейския парламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
Директива 1999/45/ЕС на  Европейския парламент относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
Европейска Директива 76/769/ЕИО относно ограниченията за пускане на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати.
ЕСВ-ESIS-Европейски химични вещества- информационна система, IUCLD.
Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците и рисковете, свързани с химични агенти при работа.
Директива 2000/39_ЕО на Комисията за установяване на първи списъци на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива на Съвета 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа.
Директива 89/656/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място.
Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г относно отпадъците.
Директива 2000/60/СЕ за установяване на рамката на действие на ОБщността в областта на водната политика.
Европейска Директива 91/689/СЕЕ на опасни отпадъци.
Европейска Директива 94/62/СЕ за опаковките и отпадъците.
Европейска Директива 1999/31/СЕ относно депонирането на отпадъци.

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес- Няма данни.

16. Друга информация

	Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено .





Значение на Предупреждения за опасност от точ.3:

H272 Може да усили пожара; окислител.
H302 Вреден при поглъщане.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
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